Об обеспечении безопасности при катании с горок

Кататься с горок зимой – это древняя традиция на Руси. Данный видразвлечений в последние годы приобрел необычайную популярность в связи споявлением разнообразного инвентаря для спуска. Стремительный спуск со снежной горки захватывает дух, дарит веселье, и ребенок получает заряд бодрости. Дети часто собираются и сами обустраивают себе места для катаний в неприспособленных местах. Однако имеют место случаи, когда при катании с горок дети и взрослые получают различные травмы, которые как правило связаны с нарушением условий возведения зимних горок.

В целях обеспечения безопасности граждан законодателем установлен Национальный стандарт ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации».Так, например горка должна располагаться в стороне от линийэлектропередач; объектов с выступами; деревьев, заборов, скамеек, бордюров; проезжих дорог и др. Расположение горки не должно создавать узких мест, способных вызвать опасные заторы и давку посетителей, зрителей в условиях нештатнойситуации.

Расположение горки должно обеспечивать:

- подъезд автомобилей экстренных служб и пути эвакуации посетителей изрителей в условиях чрезвычайной ситуации;

- беспрепятственный подход к ним и выход посетителей, зрителей иперсонала.

Горка, а также прилегающая к ней территория должны в темное время

суток иметь освещение, обеспечивающее:

- контроль за посетителями, двигающимися по горке и выкату;

- видимость посетителям для их безопасного движения по горке и выкату.

Это только небольшая часть требований к зимним горкам. Несоблюдение хотя бы одного из условий безопасности зимней горки,установленных национальным стандартом ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасностьустройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности приэксплуатации», является основанием для её демонтажа (ликвидации).